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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO


ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP


1. PROAD Nº 5541/2026
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: Trata-se da necessidade de dotar o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região de um instrumento físico, tridimensional e de alta precisão que materialize a infraestrutura arquitetônica do seu complexo predial. Os projetos em formato bidimensional e digital, embora tecnicamente completos, muitas vezes limitam a compreensão espacial imediata por parte de gestores, servidores e, principalmente, do público cidadão que frequenta a instituição. A existência de uma maquete física profissional supre essa lacuna, servindo como uma ferramenta indispensável para o planejamento estratégico de engenharia e arquitetura, facilitando a visualização de futuras reformas, ampliações, manutenções estruturais e reorganizações de layouts das varas do trabalho. Por fim, a contratação atende à necessidade de preservação da memória institucional e fortalecimento da identidade do TRT7 perante a sociedade, configurando-se como um elemento pedagógico e informativo de grande valor para exposições institucionais, eventos e recepção de comitivas externas. De outra parte, a Administração pretende realizar Solenidade de Lançamento de Pedra Fundamental do respectivo Projeto, dada sua relevância. A Maquete, portanto, deverá ser apresentada nesta ocasião.
· Preservação do Valor Histórico e Cultural: O Edifício-Sede representa um marco na trajetória da Justiça do Trabalho da 7ª Região. A nova maquete atuará como registro histórico tridimensional da evolução arquitetônica e da modernização do patrimônio público do Tribunal, salvaguardando a memória institucional para as futuras gerações.
· Análise Comparativa e Avaliação do Impacto: O novo modelo físico permitirá a confrontação direta e visual com a Maquete anterior (representativa do estado Pré-Retrofit). Essa comparação é fundamental para que a Administração, Engenheiros e Fiscais visualizem com clareza a evolução espacial, a transição volumétrica da fachada e a integração das novas áreas requalificadas em relação ao Projeto Original.
· Comunicação Institucional e Transparência: Servirá como ferramenta acessível de comunicação para o público externo e interno, tangibilizando as melhorias financiadas com recursos públicos de forma didática e transparente. De outra parte, a Administração pretende realizar Solenidade de Lançamento de Pedra Fundamental do respectivo Projeto, dada sua relevância. A Maquete, portanto, deverá ser apresentada nesta ocasião.

3. ÁREA REQUISITANTE: Diretoria Geral
4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: Trata-se de fornecimento de material comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado. 
5. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA: A equipe de planejamento identificou as seguintes alternativas tecnológicas e de execução para a produção da maquete física arquitetônica:
· Alternativa 1: Maquete Física Tradicional (Artesanal/Semi-automatizada)
Descrição: Produção que combina corte a laser de chapas (MDF, acrílico, PS) com montagem, pintura e acabamento manual por maquetistas profissionais.
Vantagens: Alto nível de detalhamento estético. Flexibilidade na escolha de texturas. Excelente acabamento visual para exposições públicas.
Desvantagens: Prazo de execução intermediário. Custo sensível ao nível de detalhamento exigido.
· Alternativa 2: Maquete Monobloco em Impressão 3D (FDM ou Resina) 
Descrição: Fabricação digital onde o modelo virtual é fatiado e impresso diretamente em filamento plástico ou resina, formando blocos inteiros.
Vantagens: Alta precisão geométrica. Processo de fabricação rápido para volumes simples. Redução do erro humano de montagem.
Desvantagens: Restrição de tamanho pelas mesas das impressoras (exige emendas). Acabamento monocromático ou necessidade de pintura posterior complexa. Perda de realismo em texturas finas (ex: vegetação e vidros).
· Alternativa 3: Maquete Virtual / Tour Virtual 3D (Renderização e Realidade Virtual)
Descrição: Solução exclusivamente digital, substituindo o modelo físico por telas, óculos de realidade virtual ou projeções.
Vantagens: Sem custo de transporte ou espaço físico para armazenamento. Alterações no projeto são replicadas facilmente.
Desvantagens: Não atende ao objetivo de permanência tátil e visual de uma exposição física. Depende de equipamentos eletrônicos contínuos. Menos intuitivo para o público leigo em eventos institucionais.
A partir das necessidades a serem atendidas optou-se pela Alternativa 1: Maquete Física Artesanal Detalhada. Os motivos que justificam tecnicamente essa decisão são:
· Fidelidade Arquitetônica e Realismo: O projeto exige a diferenciação clara de materiais (áreas envidraçadas, texturas de parede e vegetação do entorno). A maquete artesanal detalhada é a única capaz de simular esses elementos com precisão estética.
· Impacto Institucional: Por se tratar de um objeto destinado a exposição pública / apresentação de impacto, o modelo artesanal desperta maior interesse e facilita a compreensão espacial imediata por qualquer cidadão.
· Durabilidade e Manutenção: Os materiais aplicados na maquete artesanal (como acrílico, MDF tratado e plásticos especiais) resistem melhor ao tempo e ao desbotamento do que os plásticos comuns usados em impressão 3D.
· Inviabilidade das Demais Alternativas: A impressão 3D entregaria um aspecto muito simplificado e sem o realismo necessário. Já a solução puramente digital não cumpre o papel de um marco físico e visual permanente no espaço do órgão.
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO: A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (uma) maquete física volumétrica e detalhada, a ser executada na escala de 1:75 e devendo estar conforme as especificações do projeto de arquitetura, tendo uma altura aproximada de 0.70m, sem considerar a base.
· Base de MDF ultra estruturada (espessura mínima de 15mm) com pezinhos niveladores e acabamento lateral em laminado melamínico ou pintura automotiva, medindo 1.00 x 0.60 x 0.10m.
· A maquete deverá ser confeccionada com os materiais: MDF (com certificação de origem socioambiental), Acrílico e PVC expandido, utilizando pintura com tintas látex e automotivas de forma a garantir maior realismo no acabamento, cores mais vibrantes e excelente durabilidade. Devendo assemelhar-se o máximo possível ao especificado no projeto de arquitetura, guardadas as devidas proporções da escala reduzida.
· Deverá ser executado o processo completo de acabamento, paisagismo conforme o projeto, carrinhos e figuras humanas na escala. Também deverá estar incluída a iluminação de leds na torre e nas áreas comuns, com chave liga/desliga e fiação oculta; rua, guarita, garagens, acessos, etc.
· Incluir redoma de proteção completa de acrílico 4mm em toda extensão do perímetro e face superior ou caixa de vidro temperado.
· A Maquete deverá ser entregue no Edifício Anexo II, localizado na Rua Vicente Leite, nº 1.281 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60150-162.
Considerando todo o ciclo de vida do objeto, a solução inicia-se com o planejamento e a entrega dos projetos arquitetônicos digitais pelo TRT7 à empresa contratada, seguindo para a fase de confecção, onde serão utilizados materiais de alta durabilidade, como plásticos rígidos e acrílicos cortados a laser, além de pintura automotiva resistente ao desbotamento e sistema de iluminação em LED bivolt de baixo consumo. Durante a fase de uso e manutenção, o objeto demandará cuidados simples de conservação, restritos à limpeza externa da cúpula de acrílico com espanador ou pano macio e à eventual substituição de componentes elétricos da iluminação. Por fim, estima-se uma vida útil longa para o bem, superior a dez anos se mantido em ambiente climatizado e protegido do sol, sendo que, ao término de seu ciclo de vida útil ou em caso de obsolescência completa do layout, o descarte final ocorrerá de forma sustentável através do desmonte da estrutura e da destinação dos materiais recicláveis, como o plástico e o acrílico, para associações de reciclagem parceiras do programa de logística sustentável do Tribunal.
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: A estimativa de quantidade foi definida considerando que o projeto arquitetônico é único, sendo suficiente 01 (uma) única peça física para o pleno atendimento do interesse público e cumprimento do escopo planejado.
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 91.150,00 (Noventa e um mil, cento e cinquenta reais). O orçamento detalhado foi elaborado conforme pesquisa de preços de mercado.
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: Conforme orienta o art. 40, V, b, da nova lei de licitações (lei 14133/2021), no planejamento das compras deverá ser atendido o chamado princípio do parcelamento “quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso”. Em se tratando de um único objeto não se faz necessária a divisão em grupos.
10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: Não há contratações correlatas ou interdependentes.
11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO: Esta contratação atende ao disposto no Planejamento Estratégico 2021-2026 deste Regional, aprovado pelo ATO TRT7.GP nº 64/2021, observando, especialmente, o previsto no Objetivo Estratégico nº. 7: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica (Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores, com suporte de sistemas digitais integrados de gestão de pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados às atividades de compliance e gestão de riscos organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade, transparência e eficiência - Alinhamento aos Macrodesafios do Poder Judiciário: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária) e Objetivo Estratégico nº. 8: Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas (Desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias eficientes de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um ambiente de trabalho saudável, levando-se em consideração os aspectos físicos e psicossociais que envolvam a organização do trabalho, a gestão por competências, tendo como referencial a corresponsabilidade das lideranças e a autorresponsabilidade dos servidores e magistrados, os normativos dos órgãos de controle, as peculiaridades da jurisdição trabalhista, as competências exigíveis para o trabalho digital, como também as modalidades de trabalho presencial e à distância, além da inovação dos métodos e processos de trabalho - Alinhamento aos Macrodesafios do Poder Judiciário: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas).Alinhamento aos macrodesafios do Poder Judiciário: Promoção da Sustentabilidade e Garantia dos Direitos Fundamentais.
A presente aquisição não se encontra prevista no Plano Anual de Contratações - PAC deste Regional.
12. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO: A contratação para a confecção da maquete física trará benefícios de ordem técnica, institucional e social para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, destacando-se:
· Preservação do Valor Histórico e Cultural: O Edifício-Sede representa um marco na trajetória da Justiça do Trabalho da 7ª Região. A nova maquete atuará como registro histórico tridimensional da evolução arquitetônica e da modernização do patrimônio público do Tribunal, salvaguardando a memória institucional para as futuras gerações.
· Análise Comparativa e Avaliação do Impacto: O novo modelo físico permitirá a confrontação direta e visual com a Maquete anterior (representativa do estado Pré-Retrofit). Essa comparação é fundamental para que a Administração, Engenheiros e Fiscais visualizem com clareza a evolução espacial, a transição volumétrica da fachada e a integração das novas áreas requalificadas em relação ao Projeto Original.
· Comunicação Institucional e Transparência: Servirá como ferramenta acessível de comunicação para o público externo e interno, tangibilizando as melhorias financiadas com recursos públicos de forma didática e transparente. De outra parte, a Administração pretende realizar Solenidade de Lançamento de Pedra Fundamental do respectivo Projeto, dada sua relevância. A Maquete, portanto, deverá ser apresentada nesta ocasião.
13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS: Na fase preparatória, antes da licitação, a primeira providência será reunir e organizar todas as plantas e arquivos arquitetônicos atualizados em AutoCAD para entrega imediata à empresa contratada. Paralelamente, o Tribunal deverá definir e liberar o espaço físico exato onde a maquete ficará exposta, garantindo a existência de um ponto de energia elétrica próximo para o sistema de iluminação. Na fase de contratação, serão indicados formalmente os servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, que realizarão uma reunião inicial com a empresa vencedora logo após a assinatura da ordem de serviço para alinhar o cronograma de execução. Por fim, durante a fase de execução e recebimento, a fiscalização acompanhará e receberá o objeto, coordenando junto à equipe de segurança do TRT7 a liberação do acesso dos técnicos para o transporte e a montagem final nas dependências do Tribunal.
14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: Não haverá impactos ambientais.
15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: Por todo o exposto neste ETP, pelo conhecimento do mercado, pelas pesquisas realizadas, declaramos que a contratação é viável.



TATIANA RABELLO ABITBOL
Analista Judiciário - Apoio Especializado Arquitetura


GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Coordenadoria de Projetos e Obras
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